МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
 СЕТЬЮ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ИКТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКОРОСТНОГО ЗАЩИЩЕННОГО ДОСТУПА В МИРОВЫЕ НАУЧНЫЕ СЕТИ

`1. Наименование организации-разработчика: Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной  академии  наук  Беларуси»  

2. Контактные данные: ул. Сурганова, 6, 220012, г. Минск, тел./факс:  284-21-75, 
                                           e-mail: gorokh@newman.bas-net.by
               Контактные лица: Костюкевич Ю. В., тел. 284-26-16; e-mail: josef@basnet.by

3. Назначение
Создание на базе инфраструктуры академсети BASNET высокоскоростной сети передачи данных, включающей модернизацию оборудования коммуникационных узлов доступа и строительство каналов передачи информации с пропускной способностью              1 Гбит/с – 10 Гбит/с.
Создание в топологии BASNET отказоустойчивого магистрального ядра сети, узлы которого будут связаны между собой на скоростях 10 Гбит/с и выше с обеспечением резервирования маршрутов.
Повышение эксплуатационных характеристик телекоммуникационной инфраструктуры сети BASNET на базе использования высокоскоростных сетевых и коммуникационных аппаратных технологий, введения резервирования каналов связи, сетевого и инфраструктурного оборудования на узлах опорной сети и обеспечение надёжности  и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры.

4. Краткое описание разработки
4.1 Проведена модернизация функциональной архитектуры BASNET, разработано и создано отказоустойчивое магистральное ядро опорной сети на участках:
 	– ул. Сурганова, 6 – ул. Академическая, 25;
– ул. Сурганова, 6 – ул. Академическая, 1;
– ул. Академическая, 1 – ул. Захарова, 55.
Ядро опорной сети BASNET является базовым элементом для создания высокоскоростной телекоммуникационной инфраструктуры (ТКИ) опытного участка Грид-сети, предназначенной для организации эффективной обработки информации пользователей с помощью её распределённых вычислительных ресурсов.
4.2 Проведена модернизация международного канала доступа в Европейскую научную сеть GEANT Минск-Познань (суперкомпьютерный центр польской академии наук). 
Высокоскоростной международный канал связи, обеспечивающий прямое подключение инфраструктуры BASNET к общеевропейской научной сети GEANT организован с доведением его  пропускной способности до 1 Гбит/с. Модернизация канала и обеспечение такой скорости подключения к международным научным сетям является одним из важнейших результатов выполнения данного проекта, а также успешного функционирования ТКИ Грид-сети в составе международной Грид-инфраструктуры и возможности участия белорусских ученых в международных научных проектах. 
4.3 Создана сетевая инфраструктура ТКИ Грид-сети, обеспечивающая:
– функционирование опытного участка Грид-сети на основе телекоммуникационной инфраструктуры BASNET; 
– высокоскоростной (1–10 Гбит/с) обмен данными между телекоммуникационными узлами BASNET, ресурсными узлами и инженерными сегментами Грид-сети;
– высокоскоростной доступ пользователей сети BASNET к распределенным вычислительным ресурсам ГРИД-сети;
– удаленный доступ к распределенным вычислительным ресурсам ГРИД-сети для пользователей сети Интернет. 

5. Основные  преимущества (технические параметры)
Используемые канал	Канальные технологии: 10G Ethernet, GigabitEthernet, FastEthernet;
   	Поддерживаемые сетевые протоколы  – IP v.4, IP v.6;
Количество узлов коммутации опорной сети – 4;
Количество сегментов подключения – 8;
Режим работы – круглосуточный;
пользуемые магистральные линии связи       	Используемые магистральные кабельные линии связи – ВОЛС;
Используемые локальные кабельные линии связи  – UTP кат. 5e,UTP кат. 6;
Количество пользователей – не ограничено;
	Опорная сеть:
	Архитектура –10G Ehernet; 
	Скорость передачи, max –10 Гбит/с;
	Среда передачи – волоконно-оптическая;
	Тип ВОК – Single Mode.
	Периферия сети: 
Архитектура – Gigabit Ehernet;
	Скорость передачи, max – 1 Гбит/с;
	Среда передачи – волоконно-оптическая;
	Тип ВОК – Single Mode;
Внутриузловые ЛВС:
Архитектура – 100Base-TX, 1000Base-T; 1000Base-LX;
Скорость передачи, max – 100 Мбит/с, 1 Гбит/с;
	Среда передачи –  волоконно-оптическая;							
	Тип ВОК – Single Mode, Multi Mode;
Оптоволоконная кабельная инфраструктура ядра сети: 
ВОЛС «ул. Академическая, 1 – ул. Академическая, 25» – 10 Гбит/c;
ВОЛС «ул. Академическая, 1 – ул. Сурганова, 6» – 10 Гбит/c;
ВОЛС «ул. Академическая, 1 – ул. Захарова, 55 – 10 Гбит/c;
ВОЛС «ул. Академическая, 25 – ул. Сурганова, 6 – 10 Гбит/c;
ВОЛС «ул. Сурганова, 6 – ул. Захарова, 55 – 10 Гбит/c;
Скорость доступа к сети GEANT, max –1 Гбит/с;
Скорость доступа к сети Интернет, max –1 Гбит/с;
Технология организации региональных каналов – пиринг / VPN;
Скорость доступа к региональным сегментам, max – 1 Гбит/с.

	6. Область применения
Система управления национальной научной сетью в составе инфраструктуры академсети BASNET предназначена для использования учреждениями Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования, Министерства промышленности, Министерства здравоохранения и другими организациями научной и производственной сферы Республики Беларусь и обеспечения защищенного доступа в международные научно-образовательные сети, включая европейскую научную сеть GEANT.